**Interrupteurs radio DS RC**

Interrupteur radio EnOcean

L'interrupteur radio peut être utilisé individuellement avec les ventilateurs ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC ou avec le système MAICOsmart.

L'interrupteur radio peut également être utilisé en combinaison avec le module enfichable EnOcean E-SM pour piloter les appareils de ventilation centralisés WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 ainsi que WR 310/410 via EnOcean.

Pour réhabilitation et installation ultérieure - aucune dépense de peinture ou de papier peint.

Inutile de casser ou de renouveler le carrelage.

Applications partout où il est impossible d'installer un câble de commande.

Interrupteur radio à application mobile.

L'interrupteur radio n'a pas besoin de pile.

Possibilité de visser l'interrupteur radio ou de le coller sur des surfaces vitrées.

L'apprentissage facile des émetteurs vous épargne le travail fastidieux de programmation.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DS RC |
| Pile: | pas nécessaire |
| Type de protection: | IP 20 |
| Câble d'alimentation secteur: | pas nécessaire |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,07 kg |
| Poids avec emballage: | 0,12 kg |
| Largeur: | 83 mm |
| Hauteur: | 83 mm |
| Profondeur: | 16 mm |
| Largeur avec emballage: | 87 mm |
| Hauteur avec emballage: | 87 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Température ambiante: | -25 °C jusqu'au 65 °C |
| Fréquence radio: | 868,3 MHz |
| Nombre de canaux radio: | 4 Gaines |
| Portée à l'intérieur d'un bâtiment: | 30 m |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578321 |
| Référence: | 0157.0832 |

Fabricant : MAICO

DS RC Interrupteurs radio