**Volet de fermeture de gaine rectangulaire AKP 25**

Volets de fermeture pour évacuation d'air.

Avec grille de protection galvanisée.

Instructions de montage

Vérifier si le volet de fermeture peut être touché en cas de montage dans une atmosphère explosive.

Si c'est le cas, l'entourer d'un filet métallique à mailles fines.

Mettre le filet métallique à la terre pour éviter l'étincelage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AKP 25 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Perte de charge: | 10 Pa |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | gris clair |
| Poids: | 1,4 kg |
| Poids avec emballage: | 1,805 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 500 mm x 300 mm |
| Largeur: | 585 mm |
| Hauteur: | 385 mm |
| Profondeur: | 54 mm |
| Largeur avec emballage: | 620 mm |
| Hauteur avec emballage: | 400 mm |
| Profondeur avec emballage: | 65 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510970 |
| Référence: | 0151.0097 |

Fabricant : MAICO

AKP 25 Volet de fermeture de gaine rectangulaire