**Raccord réducteur avec joint roulant 45° ABS 200-125**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ABS 200-125 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554349 |
| Référence: | 0055.0434 |

Fabricant : MAICO

ABS 200-125 Raccord réducteur avec joint roulant 45°