**Manchette flexible EL 60 Ex**

Manchettes flexibles pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations lors du montage des ventilateurs pour gaine ronde.

Avec 2 colliers de fixation.

EL .. : En plastique.

EL .. Ex : En matériau antistatique pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EL 60 Ex |
| Matériau: | Matière plastique, antistatique |
| Poids: | 0,4 kg |
| Poids avec emballage: | 0,42 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 600 mm |
| Largeur: | 613 mm |
| Hauteur: | 613 mm |
| Profondeur: | 180 mm |
| Largeur avec emballage: | 220 mm |
| Hauteur avec emballage: | 40 mm |
| Profondeur avec emballage: | 180 mm |
| Température ambiante: | 80 °C |
| Version Ex: | antistatique |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922384 |
| Référence: | 0092.0238 |

Fabricant : MAICO

EL 60 Ex Manchette flexible