**Filtre à air, rechange KF 22-7**

Filtre de rechange pour filtres à air TFP et TFP-7.

Filtre à poche.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KF 22-7 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 1,35 kg |
| Poids avec emballage: | 2,11 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 500 mm x 250 mm |
| Largeur: | 510 mm |
| Hauteur: | 245 mm |
| Profondeur: | 260 mm |
| Largeur avec emballage: | 600 mm |
| Hauteur avec emballage: | 305 mm |
| Profondeur avec emballage: | 320 mm |
| Température ambiante: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938637 |
| Référence: | 0093.0863 |

Fabricant : MAICO

KF 22-7 Filtre à air, rechange