**Protection externe PPB 30 AS**

Protection externe en aluminium.

Coloris anthracite à revêtement pulvérulent, similaire RAL 7016.

La déviation d'air intégrée maintient l'air sortant à distance du mur extérieur. Ainsi, les décolorations et les dépôts de salissures sur la façade extérieure seront nettement réduits.

Est recommandé pour l’utilisation des appareils dans les zones exposées au vent.

Une protection externe est un accessoire nécessaire aux kits de montage final PPB 30 K et PPB 30 O.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PPB 30 AS |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Position d'installation: | horizontal |
| Boîtier matériau: | Aluminium |
| Couleur: | anthracite à revêtement pulvérulent, similaire RAL 7016 |
| Poids: | 0,75 kg |
| Poids avec emballage: | 0,95 kg |
| Largeur: | 253 mm |
| Hauteur: | 258 mm |
| Profondeur: | 67 mm |
| Largeur avec emballage: | 295 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 86 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936138 |
| Référence: | 0093.0613 |

Fabricant : MAICO

PPB 30 AS Protection externe