**Coudes de gaine 45°, vertical KB45V/55/110**

Caractéristiques

Coude pour gaine vertical, dimension manchon Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KB45V/55/110 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556008 |
| Référence: | 0055.0600 |

Fabricant : MAICO

KB45V/55/110 Coudes de gaine 45°, vertical