**Grille de protection de soufflage SGAI 16**

Grille de protection rectangulaire.

Pour la fixation au ventilateur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGAI 16 |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 0,15 kg |
| Poids avec emballage: | 0,15 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 160 mm |
| Largeur: | 195 mm |
| Hauteur: | 195 mm |
| Profondeur: | 2 mm |
| Largeur avec emballage: | 195 mm |
| Hauteur avec emballage: | 195 mm |
| Profondeur avec emballage: | 2 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732914 |
| Référence: | 0073.0291 |

Fabricant : MAICO

SGAI 16 Grille de protection de soufflage