**Prolongation d'élément d'embrasure Duo LEV**

Prolongation d'élément d'embrasure Duo LE pour montage dans une embrasure de fenêtre.

Accessoire optionnel pour le montage dans une embrasure de fenêtre.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Duo LEV |
| Débit d'air: | 60 m³/h |
| Matériau: | Aluminium / Acier inoxydable |
| Couleur: | Aluminium non peint |
| Poids: | 2,42 kg |
| Poids avec emballage: | 3,11 kg |
| Largeur: | 1.000 mm |
| Hauteur: | 410 mm |
| Profondeur: | 64 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.010 mm |
| Hauteur avec emballage: | 455 mm |
| Profondeur avec emballage: | 110 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930891 |
| Référence: | 0093.0089 |

Fabricant : MAICO

Duo LEV Prolongation d'élément d'embrasure