**Graduateur à 3 niveaux DS 3 EC**

Interrupteur rotatif pour la commande des ventilateurs diagonaux à 3 niveaux HDR .. EC.

Boîtier apparent blindé selon ISO.

Avec position zéro.

4 contacts de commutation, 2 pôles.

Poignée noire/Panneau frontal argent, inscription « 0-1-2-3 ».

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DS 3 EC |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Charge maximale: | 20 A |
| Type de protection: | IP 65 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 0,24 kg |
| Poids avec emballage: | 0,29 kg |
| Largeur: | 91 mm |
| Hauteur: | 91 mm |
| Profondeur: | 73 mm |
| Largeur avec emballage: | 97 mm |
| Hauteur avec emballage: | 118 mm |
| Profondeur avec emballage: | 97 mm |
| Mode de commande: | Bouton rotatif |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571872 |
| Référence: | 0157.0187 |

Fabricant : MAICO

DS 3 EC Graduateur à 3 niveaux