**Filtre à air, rechange CB 1200 F7-AKF**

Filtre à charbon actif de rechange pour CleanBox 1200.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | CB 1200 F7-AKF |
| Lieu de montage: | dans l'appareil |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | PES-PP/AK |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 2,6 kg |
| Poids avec emballage: | 3,6 kg |
| Type de filtre: | Filtre à charbon |
| Classe de filtre: | ISO ePM2.5 50 % (F7) |
| Largeur: | 610 mm |
| Hauteur: | 97 mm |
| Profondeur: | 455 mm |
| Largeur avec emballage: | 620 mm |
| Hauteur avec emballage: | 265 mm |
| Profondeur avec emballage: | 465 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | CleanBox 1200 |
| Gamme: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925811 |
| Référence: | 0092.0581 |

Fabricant : MAICO

CB 1200 F7-AKF Filtre à air, rechange