**Filtre à air, rechange ALDF 10 T**

ALDF 10 : filtre à air de rechange pour le passage pour air extérieur ALD 10.

ALDF 10 T : filtre à air de rechange pour le passage pour air extérieur ALD 10 T.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ALDF 10 T |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,01 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Diamètre intérieur: | 32 mm |
| Diamètre extérieur: | 95 mm |
| Largeur: | 95 mm |
| Hauteur: | 95 mm |
| Profondeur: | 65 mm |
| Largeur avec emballage: | 160 mm |
| Hauteur avec emballage: | 190 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Adapté aux produits: | ALD 10 T |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931553 |
| Référence: | 0093.0155 |

Fabricant : MAICO

ALDF 10 T Filtre à air, rechange