**Thermocouple bimétallique TB ECA 100 K**

Thermocouple bimétallique comme pièce de rechange pour divers aérateurs pour petites pièces du groupe ECA 100 K.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TB ECA 100 K |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Largeur: | 8 mm |
| Hauteur: | 6 mm |
| Profondeur: | 83 mm |
| Largeur avec emballage: | 175 mm |
| Hauteur avec emballage: | 10 mm |
| Profondeur avec emballage: | 250 mm |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100911 |
| Référence: | E180.0913.9000 |

Fabricant : MAICO

TB ECA 100 K Thermocouple bimétallique