**Filtre à air, rechange ZRF**

Filtre de rechange pour kit de raccordement pour pièce secondaire ER-ZR et pour grilles intérieures AZE 100 et ESG 10/2.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZRF |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,02 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Profondeur: | 10 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 45 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939238 |
| Référence: | 0093.0923 |

Fabricant : MAICO

ZRF Filtre à air, rechange