**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 50/6 A-Ex**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 50/6 A-Ex |
| Débit d'air: | 4.000 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 920 1/min |
| Puissance nominale: | 275 W |
| INominal: | 0,71 A |
| IMax: | 0,71 A |
| Poids: | 40,4 |
| IA/IN: | 2,2 |
| Homologation Ex: | 84/3898 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877851 |
| Référence: | 0087.0785 |

Fabricant : MAICO

DZD 50/6 A-Ex Tourelle d'extraction hélicoïde