**Siphon WS-SI 320/470**

Siphon 1 1/2 '' pour raccord de bonde à tamis pour appareils de ventilation centraux WR 310 / WR 410, WS 320 et WS 470.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS-SI 320/470 |
| Matériau: | Polypropylène (PP) |
| Poids: | 0,22 kg |
| Poids avec emballage: | 0,23 kg |
| Diamètre de siphon: | 1 1/2'' x DN 50 |
| Largeur: | 220 mm |
| Hauteur: | 325 mm |
| Profondeur: | 400 mm |
| Largeur avec emballage: | 220 mm |
| Hauteur avec emballage: | 52 mm |
| Profondeur avec emballage: | 400 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925644 |
| Référence: | 0092.0564 |

Fabricant : MAICO

WS-SI 320/470 Siphon