**Grille extérieure MGR 160 alu**

Grille de protection anti-intempéries pour insufflation et évacuation d'air dans une version de qualité supérieure.

Pour la protection d'orifices ronds d'aération.

Avec lamelles incurvées et grille de protection contre les oiseaux.

Avec tubulures DN 160 pour raccordement direct aux gaines rondes de ventilation.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MGR 160 alu |
| Modèle: | ronde |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Fonte d'aluminium |
| Poids: | 0,39 kg |
| Poids avec emballage: | 0,39 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 160 mm |
| Section libre: | 120 cm² |
| Largeur: | 260 mm |
| Hauteur: | 240 mm |
| Profondeur: | 81 mm |
| Largeur avec emballage: | 263 mm |
| Hauteur avec emballage: | 243 mm |
| Profondeur avec emballage: | 84 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780366 |
| Référence: | 0078.0036 |

Fabricant : MAICO

MGR 160 alu Grille extérieure