**Ventilateur AIROTHERM DZF 35/4 BH**

Caractéristiques

Gaine murale en tôle d'acier galvanisée.

Rotor à 8 pales en matière plastique.

Moteur

DZF 35/6 BH et DZF 35/4 BH : Protection thermique contre les surcharges en série.

DZF 35/84 BH et DZF 35/64 BH : Protection thermique contre les surcharges disponible sur demande.

Les branchements des types DZF 35/6 BH et DZF 35/4 BH sont amenés par contacts secs sur des bornes et doivent être raccordés à un disjoncteur de protection MV 25 ou au circuit électrique de commande d'un contacteur.

Ventilateurs à inversion de polarité : la protection contre les surcharges doit être assurée par un disjoncteur-protecteur moteur à fournir par le client.

Consignes de sécurité

Dans le cas d'une aspiration à l'air libre, le ventilateur ne doit être mis en marche que si la protection du rotor contre les contacts est garantie conformément à DIN EN 294.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZF 35/4 BH |
| Débit d'air: | 1.100 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.400 1/min |
| Tension de service: | 400 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Consommation: | 160 W |
| INominal: | 0,35 A |
| IMax: | 0,35 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Câble d'alimentation secteur: | 5 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Position d'installation: | horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 8,2 |
| Poids avec emballage: | 8,12 kg |
| Largeur nominale: | 350 mm |
| Largeur avec emballage: | 440 mm |
| Hauteur avec emballage: | 340 mm |
| Profondeur avec emballage: | 440 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799850311 |
| Référence: | 0085.0031 |

Fabricant : MAICO

DZF 35/4 BH Ventilateur AIROTHERM