**Volet de fermeture de gaine rectangulaire AKP 31**

Volets de fermeture pour évacuation d'air.

Avec grille de protection galvanisée.

Instructions de montage

Vérifier si le volet de fermeture peut être touché en cas de montage dans une atmosphère explosive.

Si c'est le cas, l'entourer d'un filet métallique à mailles fines.

Mettre le filet métallique à la terre pour éviter l'étincelage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AKP 31 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Perte de charge: | 10 Pa |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | gris clair |
| Poids: | 1,9 kg |
| Poids avec emballage: | 2,355 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 600 mm x 350 mm |
| Largeur: | 685 mm |
| Hauteur: | 435 mm |
| Profondeur: | 54 mm |
| Largeur avec emballage: | 725 mm |
| Hauteur avec emballage: | 450 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510994 |
| Référence: | 0151.0099 |

Fabricant : MAICO

AKP 31 Volet de fermeture de gaine rectangulaire