**Joint d'étanchéité DI WS 75**

Joint d'étanchéité entre appareil de ventilation et boîtier encastré comme pièce de rechange pour l'appareil de ventilation semi-centralisé WS 75 Powerbox H.

Cela permet d'éviter un mélange de débits d'air entrant et sortant.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DI WS 75 |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,16 kg |
| Largeur: | 224 mm |
| Hauteur: | 205 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 227 mm |
| Hauteur avec emballage: | 208 mm |
| Profondeur avec emballage: | 78 mm |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101376 |
| Référence: | E192.0801.0000 |

Fabricant : MAICO

DI WS 75 Joint d'étanchéité