**Filtre à air, rechange WSG 170**

Filtres à air de rechange pour appareils de ventilation centralisés WS 160 ou WS 170...

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG 170 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,13 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 305 mm |
| Hauteur: | 165 mm |
| Profondeur: | 17 mm |
| Largeur avec emballage: | 310 mm |
| Hauteur avec emballage: | 175 mm |
| Profondeur avec emballage: | 160 mm |
| Unité de conditionnement: | 10 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932703 |
| Référence: | 0093.0270 |

Fabricant : MAICO

WSG 170 Filtre à air, rechange