**Filtre à air, rechange Duo M6**

Filtre à air de rechange pour l'appareil de ventilation décentralisé Duo à récupération de chaleur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Duo M6 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | noir / blanc |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,04 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Largeur: | 210 mm |
| Hauteur: | 113 mm |
| Profondeur: | 33 mm |
| Largeur avec emballage: | 211 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 34 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990970 |
| Référence: | 0093.1439 |

Fabricant : MAICO

Duo M6 Filtre à air, rechange