**Insert de ventilation ER 17/60-2 H**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER 17/60-2 H |
| Modèle: | Commande en fonction de l'humidité |
| Débit d'air: | 61 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.500 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Câble d'alimentation secteur: | 2 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Position d'installation: | au choix |
| Poids: | 1,7 |
| Largeur nominale: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0080.0785 |

Fabricant : MAICO

ER 17/60-2 H Insert de ventilation