**Ventilateur mural hélicoïde DZQ 20/4 A-Ex**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 20/4 A-Ex |
| Modèle: | Platine murale carrée |
| Débit d'air: | 500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.485 1/min |
| Consommation: | 70 W |
| IMax: | 0,44 A |
| Poids: | 8,235 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837558 |
| Référence: | 0083.0755 |

Fabricant : MAICO

DZQ 20/4 A-Ex Ventilateur mural hélicoïde