**Elément de raccordement, asymétrique USAN70/170/125**

Caractéristiques

Élément de transition entre rond et rectangulaire.

Rectangulaire : dimension du manchon.

Rond (asymétrique) : Dimension du raccord

Surface : galvanisée sendzimir

Convient pour assurer la liaison avec l'adaptateur enfichable MF-WE.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | USAN70/170/125 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 170 mm x Array x 70 mm |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556640 |
| Référence: | 0055.0664 |

Fabricant : MAICO

USAN70/170/125 Elément de raccordement, asymétrique