**Gaine flexible MF-F75**

Conduits particulièrement flexibles.

Spécialement développés pour les applications de ventilation.

Inodore et antistatique.

Faible résistance à l'écoulement avec une bonne insonorisation.

Sans risque au niveau de l'hygiène.

Faible encrassement.

La gaine ronde est ondulée à l'extérieur.

Montage simple, la gaine ronde pouvant, grâce à sa flexibilité, être positionnée du diffuseur d'air jusqu'à la soupape d'air entrant ou sortant.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-F75 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Débit d’air: | 30 m³/h conseillé |
| Lieu de montage: | Plafond / Planchers / Mur |
| Matériau: | Polyéthylène (PE) |
| Indications de matière plastique: | Sans PVC |
| Classement au feu: | Matériau de construction normalement inflammable (classement au feu E selon DIN EN 13501-1: 2010) |
| Rigidité annulaire: | ≥ 8 kN/m² selon EN ISO 9969 |
| Poids: | 17,5 kg |
| Poids avec emballage: | 18 kg |
| Largeur nominale: | 75 mm |
| Diamètre intérieur: | 64 mm |
| Longueur: | 50 m |
| Largeur: | 76 mm |
| Hauteur: | 76 mm |
| Profondeur: | 50.000 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.252 mm |
| Hauteur avec emballage: | 352 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.252 mm |
| Rayon minimal du pli: | 150 mm |
| Température ambiante: | -20 °C jusqu'au 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 rouleau de 50 m |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550969 |
| Référence: | 0055.0096 |

Fabricant : MAICO

MF-F75 Gaine flexible