**Élément de liaison pour gaine ronde de ventilation MT-Ü160/150**

Pour assurer la liaison de gaine ronde de ventilation MT-R ou des coudes de gaine ronde de ventilation MT-B sur les gaines rondes de ventilation (p. ex. tuyaux agrafés), appareils, sorties murales et de toiture.

Pour un montage simple et sûr.

MT-Ü160/150 : Peut p. ex. être employé pour transitions sur tuyaux agrafées de diamètre nominal 160 et 150.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MT-Ü160/150 |
| Modèle: | symétrique |
| Matériau: | Caoutchouc EPDM |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,15 kg |
| Largeur nominale: | 160 mm / 150 mm |
| Diamètre intérieur: | 200 mm / 160 mm / 150 mm |
| Diamètre extérieur: | 200 mm |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Profondeur: | 80 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599906 |
| Référence: | 0059.0990 |

Fabricant : MAICO

MT-Ü160/150 Élément de liaison pour gaine ronde de ventilation