**Coupe-feu de plafond TS 18 DN 100**

Coupe-feu de plafond pour systèmes d'extraction d'air ER.

Avec section libre continue et surfaces intérieures lisses.

Homologation générale par le centre technique allemand du bâtiment, N° d'homologation Z-41.3-556.

Certificat d'homologation à l'adresse www.maico.ventilatoren.com.

Classe de résistance au feu K90-18017.

Sans entretien.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TS 18 DN 100 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Plafond |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Poids: | 0,9 kg |
| Poids avec emballage: | 0,94 kg |
| Protection incendie: | oui |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 226 mm |
| Hauteur: | 152 mm |
| Profondeur: | 126 mm |
| Largeur avec emballage: | 227 mm |
| Hauteur avec emballage: | 153 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Numéro d'homologation: | Z-41.3-556 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513209 |
| Référence: | 0151.0320 |

Fabricant : MAICO

TS 18 DN 100 Coupe-feu de plafond