**Volet de régulation JRE 60**

Volet de régulation à lamelles pour commande automatique.

Combinaison nécessaire avec un servomoteur supplémentaire MS 8 ou MS 8 P (servomoteur non fourni).

Ne pas utiliser dans les zones explosibles.

Instructions de montage

Garantir l'accès au servomoteur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | JRE 60 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 12,84 kg |
| Poids avec emballage: | 14,09 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 600 mm |
| Largeur: | 660 mm |
| Hauteur: | 700 mm |
| Profondeur: | 195 mm |
| Largeur avec emballage: | 730 mm |
| Hauteur avec emballage: | 720 mm |
| Profondeur avec emballage: | 230 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513957 |
| Référence: | 0151.0395 |

Fabricant : MAICO

JRE 60 Volet de régulation