**Manchette de raccordement flexible ELP 25 Ex**

Manchette de raccordement flexible pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations des gaines d'air.

Avec cadre de raccordement rectangulaire en acier galvanisé pour bride.

Montage côté refoulement et/ou aspiration.

Antidéflagrant, en matériau antistatique.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELP 25 Ex |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Matière plastique, antistatique |
| Poids: | 2,44 |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 500 mm x 300 mm |
| Protection contre les explosions: | Ex II 2G |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922407 |
| Référence: | 0092.0240 |

Fabricant : MAICO

ELP 25 Ex Manchette de raccordement flexible