**Ventilateur V WS 75**

Ventilateur comme pièce de rechange pour les appareils de ventilation semi-centralisés WS 75.

Connexion électrique à fiches pour un montage rapide du ventilateur dans l'appareil de ventilation.

Fixation à déclic du ventilateur pour un montage aisé.

Moteur EC robuste et à faible consommation d'énergie.

Sans entretien, avec roulements à billes fermés des deux côtés.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | V WS 75 |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,82 kg |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 205 mm |
| Profondeur: | 115 mm |
| Largeur avec emballage: | 280 mm |
| Hauteur avec emballage: | 280 mm |
| Profondeur avec emballage: | 155 mm |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101260 |
| Référence: | E156.0191.0002 |

Fabricant : MAICO

V WS 75 Ventilateur