**Manchon de prolongation VH 20**

Manchon de prolongation pour montage au mur et au plafond.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VH 20 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 1,07 kg |
| Poids avec emballage: | 1,1 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 200 mm |
| Largeur: | 226 mm |
| Hauteur: | 226 mm |
| Profondeur: | 200 mm |
| Largeur avec emballage: | 226 mm |
| Hauteur avec emballage: | 226 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550303 |
| Référence: | 0055.0030 |

Fabricant : MAICO

VH 20 Manchon de prolongation