**Partie inférieure du boîtier GHU ER-AP**

Partie inférieure du boîtier comme pièce de rechange pour divers ventilateurs pour montage apparent des groupes ER-AP.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GHU ER-AP |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,35 kg |
| Poids avec emballage: | 0,54 kg |
| Largeur: | 230 mm |
| Hauteur: | 230 mm |
| Profondeur: | 173 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 260 mm |
| Profondeur avec emballage: | 180 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101062 |
| Référence: | E059.1035.9100 |

Fabricant : MAICO

GHU ER-AP Partie inférieure du boîtier