**Filtre à air, rechange ZF EC grand colis**

Filtre à air de rechange ZF EC pour les caches de protection ER-AK, ER-AH et ER-AB de l'insert de ventilateur ER EC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZF EC grand colis |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,19 kg |
| Poids avec emballage: | 0,66 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 30 mm |
| Hauteur: | 345 mm |
| Profondeur: | 35 mm |
| Largeur avec emballage: | 31 mm |
| Hauteur avec emballage: | 346 mm |
| Profondeur avec emballage: | 36 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 100 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799937593 |
| Référence: | 0093.0759 |

Fabricant : MAICO

ZF EC grand colis Filtre à air, rechange