**Volet de fermeture AP 150**

Volets de fermeture automatiques pour évacuation d'air.

Raccord pour mur extérieur en cas d'utilisation de la gaine murale WH.

Avec grille de protection galvanisée.

avec trous de vis masqués.

Ruban isolant fourni.

Accessoires : Possibilité d'utiliser la moustiquaire FG.

Volets de fermeture automatiques pour évacuation d'air.

Raccord pour mur extérieur en cas d'utilisation de la gaine murale WH.

avec trous de vis masqués.

Ruban isolant fourni.

Accessoires : Possibilité d'utiliser la moustiquaire FG.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AP 150 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Perte de charge: | 10 Pa |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,21 kg |
| Poids avec emballage: | 0,4 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 200 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 201 mm |
| Hauteur avec emballage: | 201 mm |
| Profondeur avec emballage: | 51 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599524 |
| Référence: | 0059.0952 |

Fabricant : MAICO

AP 150 Volet de fermeture