**Volet de fermeture, manuel RS 45**

Volets de fermeture pour insufflation et évacuation d'air.

Lamelles à commande manuelle ou avec servomoteur supplémentaire.

Avec traverse centrale pour augmenter la stabilité du volet à partir de la taille 35.

Avec déflecteur, tirette de 2,5 m et pince à tirette.

Avec grille de protection galvanisée.

Accessoires recommandés : Cadre de raccordement ZVR pour la fixation des volets de fermeture AS et RS sur le ventilateur et non sur le mur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RS 45 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Couleur des lamelles: | gris argent |
| Poids: | 2,25 kg |
| Poids avec emballage: | 2,63 kg |
| Type de volet: | électrique / manuel |
| Largeur nominale: | 450 mm |
| Largeur: | 526 mm |
| Hauteur: | 526 mm |
| Profondeur: | 41 mm |
| Largeur avec emballage: | 590 mm |
| Hauteur avec emballage: | 540 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513438 |
| Référence: | 0151.0343 |

Fabricant : MAICO

RS 45 Volet de fermeture, manuel