**Tourelle centrifuge EHD 20 EC**

Caractéristiques

Tourelle d'extraction de faible encombrement à dimensions réduites.

Pour l'évacuation d'air.

Élégant boîtier en tôle d'acier galvanisée et à revêtement pulvérulent.

Cache de protection en aluminium.

Le cache de protection est facilement amovible pour les interventions de nettoyage.

Grille de protection contre l'accès à revêtement.

Turbine centrifuge à pales recourbées vers l'arrière.

Type de protection IP X5.

Moteur

Moteur EC très efficace.

Réglage continu de la vitesse de rotation.

Adaptés à un fonctionnement continu.

Moteur robuste avec roulement à billes, sans entretien.

Consignes de montage

Grâce à son faible poids, le transport du modèle EHD ne nécessite ni grue ni monte-charge.

Branchement électrique

Raccordement au bornier dans le boîtier.

Consignes de sécurité

Le ventilateur ne doit être mis en marche que si la protection de la turbine contre les contacts est garantie pour des ventilateurs à aspiration libre conformément à DIN EN ISO 13857.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EHD 20 EC |
| Débit d'air: | 745 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 3.395 1/min |
| Type de turbine: | centrifuge |
| Vitesse variable: | ✔ |
| Réversibilité: | - |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance nominale: | 85 W |
| IMax: | 0,77 A |
| Type de protection: | IP X5 |
| Classe de température: | F |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 6,6 kg |
| Poids avec emballage: | 7,4 kg |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Largeur: | 405 mm |
| Hauteur: | 405 mm |
| Profondeur: | 302 mm |
| Largeur avec emballage: | 435 mm |
| Hauteur avec emballage: | 415 mm |
| Profondeur avec emballage: | 340 mm |
| Température des fluides à Imax: | -20 °C jusqu'au 60 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 48 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735632 |
| Référence: | 0073.0563 |

Fabricant : MAICO

EHD 20 EC Tourelle centrifuge