**Grille intérieure MLG 20**

Grille intérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MLG 20 |
| Sens de l'air: | Insufflation / Évacuation d'air |
| Vitesse de flux max.: | 2 m/s |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, vernie au four |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,96 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 200 mm |
| Section libre: | 310 cm² |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510611 |
| Référence: | 0151.0061 |

Fabricant : MAICO

MLG 20 Grille intérieure