**Tourelle centrifuge DRD 50/4**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DRD 50/4 |
| Débit d'air: | 12.500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.425 1/min |
| Puissance nominale: | 3.800 W |
| INominal: | 6,5 A |
| IMax: | 9,7 A |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 132 |
| Température du fluide au courant nominal: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871156 |
| Référence: | 0087.0115 |

Fabricant : MAICO

DRD 50/4 Tourelle centrifuge