**Grilles de protection SGR 25**

Grille de protection pour ventilateurs selon DIN EN ISO 13857.

Adapté aux ventilateurs à raccord de gaine ronde.

Montage possible côté aspiration et refoulement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGR 25 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Fil, chromaté |
| Poids: | 0,3 kg |
| Poids avec emballage: | 0,3 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur: | 250 mm |
| Hauteur: | 250 mm |
| Profondeur: | 255 mm |
| Largeur avec emballage: | 250 mm |
| Hauteur avec emballage: | 250 mm |
| Profondeur avec emballage: | 255 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501275 |
| Référence: | 0150.0127 |

Fabricant : MAICO

SGR 25 Grilles de protection