**Ventilateur pour serre EFG 25 E**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EFG 25 E |
| Débit d'air: | 570 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.360 1/min |
| Réversibilité: | - |
| Puissance nominale: | 30 W |
| Consommation: | 30 W |
| INominal: | 0,24 A |
| IMax: | 0,24 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Poids: | 5,93 |
| Largeur nominale: | 250 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814023 |
| Référence: | 0081.0402 |

Fabricant : MAICO

EFG 25 E Ventilateur pour serre