**Silencieux tubulaire RSR 15-1**

Silencieux tubulaires pour systèmes de traitement d'air.

Avec garniture d'insonorisation en fibres de verre liées par résine synthétique.

Non combustible selon DIN 4102 classe A1.

Affaiblissement d'insertion mesuré selon DIN 45646.

Avec joint à lèvres.

Résiste à des températures jusqu'à +70 °C.

RSR... : Avec garniture d'insonorisation de 25 mm d'épaisseur.

RSR.../50 : Avec garniture d'insonorisation de 50 mm d'épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RSR 15-1 |
| Modèle: | Garniture d'insonorisation 25 mm |
| Lieu de montage: | Ventilateur |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 1,3 kg |
| Poids avec emballage: | 1,79 kg |
| Diamètre de raccordement: | 150 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm |
| Largeur: | 210 mm |
| Hauteur: | 210 mm |
| Profondeur: | 1.000 mm |
| Largeur avec emballage: | 215 mm |
| Hauteur avec emballage: | 215 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.175 mm |
| Insonorisation: | oui |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925941 |
| Référence: | 0092.0594 |

Fabricant : MAICO

RSR 15-1 Silencieux tubulaire