**Platine murale carrée QW 112**

Platine murale pour le montage de ventilateurs DAS.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | QW 112 |
| Lieu de montage: | Mur |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Acier, peint |
| Poids: | 47,5 kg |
| Poids avec emballage: | 49 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 1.125 mm |
| Largeur: | 1.570 mm |
| Hauteur: | 1.570 mm |
| Profondeur: | 5 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.580 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.580 mm |
| Profondeur avec emballage: | 10 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530176 |
| Référence: | 0053.0017 |

Fabricant : MAICO

QW 112 Platine murale carrée