**Filtre à air, rechange WS 75 F7**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation WS 75 Powerbox S et H.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS 75 F7 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,07 kg |
| Type de filtre: | Filtre à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Largeur: | 173 mm |
| Hauteur: | 116 mm |
| Profondeur: | 29 mm |
| Largeur avec emballage: | 240 mm |
| Hauteur avec emballage: | 210 mm |
| Profondeur avec emballage: | 32 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 75 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992455 |
| Référence: | 0093.1588 |

Fabricant : MAICO

WS 75 F7 Filtre à air, rechange