**Volet de fermeture, dispositif de traction VD 40-Ex**

Volet de fermeture automatique avec dispositif de traction pour commande manuelle.

À n'utiliser que dans des pièces de 5 m de hauteur maximale en raison de la poussée thermique.

Jusqu'à une largeur nominale DN 400, Le volet de fermeture ouvre à partir de 930 min-1 vers le haut.

A partir d'une largeur nominale DN 500 : Le volet de fermeture ouvre à partir de 715 min-1 vers le haut.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VD 40-Ex |
| Poids: | 4,4 |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 400 mm |
| Protection contre les explosions: | Ex II 2G |
| Version Ex: | antistatique |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936343 |
| Référence: | 0093.0634 |

Fabricant : MAICO

VD 40-Ex Volet de fermeture, dispositif de traction