**Manchette de fixation ELR 40**

Manchettes de fixation pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations des ventilateurs pour gaines rondes.

Avec garniture au néoprène de 10 mm d'épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELR 40 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,5 kg |
| Poids avec emballage: | 0,51 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 400 mm |
| Largeur: | 422 mm |
| Hauteur: | 422 mm |
| Profondeur: | 60 mm |
| Largeur avec emballage: | 422 mm |
| Hauteur avec emballage: | 422 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921165 |
| Référence: | 0092.0116 |

Fabricant : MAICO

ELR 40 Manchette de fixation