**Minuterie automatique ZA 4**

Minuterie automatique pour le fonctionnement à déclenchement manuel des ventilateurs.

Pour la commande de ventilateurs, lampes, appareils électriques, etc.

Minuterie automatique ou régime permanent réglable par bague de réglage.

Durée de fonctionnement par temporisation réglable graduellement.

Avec système pneumatique.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZA 4 |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 4 A |
| Type de protection: | IP 30 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,132 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 55 mm |
| Largeur avec emballage: | 83 mm |
| Hauteur avec emballage: | 60 mm |
| Profondeur avec emballage: | 83 mm |
| Télécommande: |  -  |
| Durée de fonctionnement par temporisation: | 1 min - 15 min |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799574262 |
| Référence: | 0157.0426 |

Fabricant : MAICO

ZA 4 Minuterie automatique