**Tubulure de gaine avec joint roulant 45° KSS 125**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KSS 125 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554646 |
| Référence: | 0055.0464 |

Fabricant : MAICO

KSS 125 Tubulure de gaine avec joint roulant 45°