**Diffuseur d'air plat et compact en plastique, 8 orifices MA-FV8-75**

Diffuseur d'air plat et compact en plastique recyclable pour 8 x gaines flexibles DN 75, conduit d'amenée DN 160 Convient pour des possibilités de montage flexible et peu encombrant.

Diffuseur d'air plat composé de : 1 couvercle de fermeture DN 200, 1 raccord de transition DN 160, 1 couvercle d'extrémité DN 160, 8 joints d'étanchéité DN 75, 8 clips de fixation amovibles DN 75 pour fixer les gaines flexibles, 6 couvercles de fermeture DN 75.

Couleur anthracite (corps) avec pièces de raccordement blanches / légèrement transparentes.

Avec contrôle visuel d'insertion pour une insertion ajustée et contrôlée de la gaine flexible.

Utilisation possible en tant que diffuseur 90° ou en tant que diffuseur pour passage avec accessoires en option (voir raccord de transition).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MA-FV8-75 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Plancher |
| Matériau: | Polypropylène (PP) |
| Couleur: | Anthracite |
| Poids: | 1,56 kg |
| Poids avec emballage: | 2,28 kg |
| Diamètre de raccordement: | 160 mm |
| Diamètre de raccordement gaine flexible: | 75 mm |
| Nombre de pièces de raccordement: | 8 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 75 mm |
| Largeur: | 468 mm |
| Hauteur: | 85 mm |
| Profondeur: | 468 mm |
| Largeur avec emballage: | 478 mm |
| Hauteur avec emballage: | 146 mm |
| Profondeur avec emballage: | 478 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992943 |
| Référence: | 0059.2125 |

Fabricant : MAICO

MA-FV8-75 Diffuseur d'air plat et compact en plastique, 8 orifices