**Protection anti-tempête ALDS 10**

Protection anti-tempête pour la régulation du flux d'air par vent fort ou en rafales.

Accessoires de passages pour l'air extérieur ALD 10.

Montage par insertion dans la gaine murale.

Instructions de montage

Installation recommandée dans les immeubles isolés, côté intempéries et à partir du 3ème étage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ALDS 10 |
| Boîtier matériau: | Polystyrol |
| Matériau de la membrane: | Silicone spéciale |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Profondeur: | 90 mm |
| Largeur avec emballage: | 200 mm |
| Hauteur avec emballage: | 80 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520566 |
| Référence: | 0152.0056 |

Fabricant : MAICO

ALDS 10 Protection anti-tempête